**于都县人民医院超声腹部探头、医院零星工程项目（项目编号：RMYY-2023-001）采购需求**

品目一：超声腹部探头参数

**探头型号：L8LC**1、超宽频五变频探头，频率5.0－12.0MHz；中心频率：8.0MHz；具有谐波成像技术，基波5种变频，谐波3段变频，可视可调。

2、二维频率8 种变频，频谱多普勒频率3种，扫差宽度≥50mm。

3、线阵探头最大有效阵元数≥192 阵元。  
4、具有探头自动冻结功能，减少不必要的探头损耗，延长探头使用寿命，有3种探头待命时间供选择。

5、应用类型：甲状腺、乳腺、睾丸、颈动脉、外周动脉、肌肉骨骼、脚病学、浅表、小器官（穿透）、外周静脉、外周神经等。

品目二：医院零星工程需求

因疫情防控需要，对部分区域进行临时改建，定制核酸检测点等候区瓦棚、1-2号楼之间消防连廊、3号大门改建、2号大门搭建雨棚零星工程项目，具体采购参数如下：

一、核酸检测等候区域改建树脂瓦棚：材料规格4\*6方通、5\*10方通，面积约143平方，含水槽、铺材等材料。

二、1号住院楼与西段药剂科旁、东段供应室旁；2号楼与门诊楼连廊通道不锈钢门：材料规格50\*36方管1.0厚度，面积约72平方，含配件、万向轮等配件。3号大门改建热镀管烤漆双折大门：材料规格主框50\*50方管，4.0厚度，热镀锌管，小竖管30\*30\*2.0厚，外表黑色粉墨喷图，面积约21.4平方。

三、2号大门搭建雨棚：6.5米×9.0米=58.5平方。

于都县人民医院

2023-01-04